**1030204 (PIRA TC DE)**

Kurztext:

PIR-Korridormelder, Innen, DE-Montage, 25x3m, 2-3,5 m Montagehöhe

Langtext:

Korridormelder (PIR) für die DE-Deckenmontage im Innenbereich, Rechteckiger Erfassungsbereich 360° bei 2,5 m Montagehöhe:

Tangentiale (quergehende) Bewegung 25x3m,

Radiale (frontalgehende) Bewegung 12x3m,

1 Kanal Licht (Relais 230 V), dauerhafte Mischlichtmessung, Helligkeitsschaltwert per Potentiometer einstellbar 5-1000lx, Nachlaufzeit per Potentiometer einstellbar 5s-15min, Schutzart IP21, Versorgung: 230V/50Hz, 1 Schließer: 1000W Glühlampenlast, 200W LED, Maße Ø 80 x 72 mm, Farbe weiß RAL9016, Umgebungstemperatur -5 - 40° C

Hersteller Theben

Artikel PIRA TC DE

Artikelnummer 1030204